**Extended Number ACL(100-199 & 2000-2699)**

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#access-list 110 deny tcp host 201.168.1.4 host 192.168.1.100 eq 80

Router(config)#access-list 110 deny tcp host 201.168.1.2 host 196.168.1.100 eq 80

Router(config)#access-list 110 deny icmp 201.168.1.32 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.255 echo

Router(config)#access-list 110 permit ip any any

Router(config)#int gig0/0

Router(config-if)#ip access-group 110 in

**Extended Named ACL**

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip access-list extended MyACL

Router(config-ext-nacl)#deny tcp host 201.168.1.4 host 192.168.1.100 eq 80

Router(config-ext-nacl)#deny tcp host 201.168.1.2 host 196.168.1.100 eq 80

Router(config-ext-nacl)#deny icmp 201.168.1.32 0.0.0.31 192.168.1.0 0.0.0.255 echo

Router(config-ext-nacl)#permit ip any any

Router(config-ext-nacl)#int gig0/0

Router(config-if)#ip access-group MyACL in