private>en

private#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

private(config)#

private(config)#access-list 100 permit ip any any

private(config)#ip nat pool check 200.168.1.11 200.168.1.50 netmask 255.255.255.0

private(config)#ip nat inside source list 100 pool check

private(config)#int gig0/1

private(config-if)#ip nat inside

private(config-if)#exit

private(config)#int gig0/0

private(config-if)#ip nat outside

private(config-if)#exit

private(config)#