**Static Nat:**

private#conf t

private(config)#ip nat inside source static 10.10.10.2 200.168.1.2

private(config)#ip nat inside source static 10.10.10.3 200.168.1.3

private(config)#int gig0/1

private(config-if)#ip nat inside

private(config-if)#exit

private(config)#int gig0/0

private(config-if)#ip nat outside

**Port Forwarding:**

private(config)#ip nat inside source static tcp 10.10.10.100 80 200.168.1.2 100

private(config)#ip nat inside source static tcp 10.10.10.200 80 200.168.1.2 200