Ent\_Core>en

Ent\_Core#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Ent\_Core(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Ent\_Core(config)#ip nat inside source list 1 interface gig0/0 overload

Ent\_Core(config)#int gig0/0

Ent\_Core(config-if)#ip nat outside

Ent\_Core(config-if)#int gig0/1

Ent\_Core(config-if)#ip nat inside