Rip Version 2 Command

**Router0:**

RT1>en

RT1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RT1(config)#router rip

RT1(config-router)#version 2

RT1(config-router)#network 192.168.1.0

RT1(config-router)#network 199.168.1.0

RT1(config-router)#network 193.168.1.0

RT1(config-router)#

RT1(config-router)#end

**Router1:**

RT4>en

RT4#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RT4(config)#router rip

RT4(config-router)#version 2

RT4(config-router)#network 197.168.1.0

RT4(config-router)#network 198.168.1.0

RT4(config-router)#network 199.168.1.0

RT4(config-router)#network 200.168.1.0

**Router2:**

RT2>en

RT2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RT2(config)#router rip

RT2(config-router)#version 2

RT2(config-router)#network 193.168.1.0

RT2(config-router)#network 194.168.1.0

RT2(config-router)#network 195.168.1.0

RT2(config-router)#

RT2#

**Router3:**

RT3>en

RT3#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RT3(config)#router rip

RT3(config-router)#version 2

RT3(config-router)#network 195.168.1.0

RT3(config-router)#network 196.168.1.0

RT3(config-router)#network 197.168.1.0

**Router4:**

private>en

private#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

private(config)#router rip

private(config-router)#version 2

private(config-router)#network 200.168.1.0

private(config-router)#network 201.168.1.0